**DH6**

Tyst och driftsäker sorptionsavfuktare för kalla utrymmen. Upp till 7-års garanti**.**

DH6 är en mycket kraftfull sorptionsavfuktare som klarar de stora temperaturskillnader som finns på nordiska kallvindar och krypgrunder. Den har en turboeffekt för att snabbt torka ner en fuktig vind/krypgrund till riskfria nivåer.



-En kraftig cirkulation av torr- och regenereringsluft reglerbart upp till 500 m3/timme gör den lämplig för utrymmen med höga krav på jämt fördelad avfuktning.

-200 mm regenereringsstos (avfuktarens insug) möjliggör placering av avfuktaren i annat utrymme än inne på vinden eller krypgrunden.

-Extra filterbox finns som tillval för högeffektiv luftrening vilket är viktigt efter en mögelskada där kvarvarande mögelgifter ska avlägsnas.

-Avfuktningskapaciteten räcker upp till 230-400 kvm utrymmen.

|  |  |
| --- | --- |
| Anslutningsspänning | 230V / 50-60Hz |
| Rek. säkring | 10A |
| Anslutningseffekt: | 0,65-1,3 kW |
| Avfuktningskapacitet 20º C 60% RF | 10 – 24 l dygn |
| Luftflöde | 100 – 500 m3/h |
| Ljudnivå | 48 – 67 dB(A) |
| Ljudnivå med extra ljuddämpare | 45 – 65 dB(A) |
| Torrluftsanslutning | 2 st 100 mm |
| Våtluftsanslutning | 1 st 63 mm |
| Regenerinsluftanslutning | 1 st 200 mm |

Tillval är digital display, externt luftfilter och extra ljuddämpare. Filter byts minst två gånger per år.



För lägsta energiförbrukning och fackmannamontering anlita gärna TrygghetsVaktens certifierade installatörer.